|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **Jedn.obm.** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV 45400000-1** | | | | | |
| 1  d.1 | **NNRNKB202 2702-01** | (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy­pełnieniem płytami z włókien mineralnych (Armstrong) z zast. profili poprz. o dłuq. 60 cm | m2 | 28.670 |  |  |
| 2  d.1 | **KNNR 2 0602- 05** | izolacje poziome podsufitki z wełny mineralnej grub. 20 cm układane na sucho jednowarstwowo | m2 | 28.670 |  |  |
| 3  d.1 | **KNNR 2 0604- 01 analoqia** | Izolacja z folii polietylenowej pozioma pod wełnę mineral­na (wsp. do R=0,3) | m2 | 31.020 |  |  |
| 4  d.1 | **KNR-W 4-01 0106-01** | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywa­ne wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m - pod fund. ścian wewn. szer. 20 cm | m3 | 1.494 |  |  |
| 5  d.1 | **KNR-W 4-01 0203-05** | Wykonanie fundamentu z betonu monolitycznego B-15 szer. 20 cm i wysokości 80 cm | m3 | 2.024 |  |  |
| 6  d.1 | **KNR-W 4-01 0202-03** | Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentu betono­wego z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm | kg | 161.920 |  |  |
| 7  d.1 | **KNR-W 2-02 0127-03** | Ścianki działowe z płytek gazobetonowych gr. 12 cm | m2 | 34.995 |  |  |
| 8  d.1 | **KNNR 2 0801- 03** | Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian | m2 | 51.080 |  |  |
| 9  d.1 | **KNR 0-19 1023-12** | Montaż drzwi wewnętrznych z PCV z obróbką obsadze­nia | m2 | 3.780 |  |  |
| 10  d.1 | **KNR 2-02 1101-07** | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł. grunto-wym - pod posadzkę grub. 20 cm z zagęszczeniem | m3 | 30.550 |  |  |
| 11  d.1 | **KNR 2-02 1101-01** | Podkłady betonowe grub. 10 cm na podsypce piasko­wej-beton ki. B-15 | m3 | 15.275 |  |  |
| 12  d.1 | **KNNR 2 0602- 03** | Izolacje poziome podposadzkowe z płyt styropianowych grub. 5 cm układanych na sucho jednowarstwowo | m2 | 152.750 |  |  |
| 13  d.1 | **KNNR 2 0604- 01** | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa (wsp. do R = 0,3} | m2 | 152.750 |  |  |
| 14  d.1 | **KNR 2-22 1003-02** | Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko - beton B-25 | m2 | 152.750 |  |  |
| 15  d.1 | **KNR 2-02 1106-07** | Posadzki betonowe - dopłata za zbrojenie siatką stalo­wą | m2 | 152.750 |  |  |
| 2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE Kod CPV 45310000-3 | | | | | |
| 16  d.2 | KSNR 5 0405- 01 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w bu­dynkach na wyłącznik, przełącznik świecznikowy | wyp. | 3.00 |  |  |
| 17  d.2 | KSNR 5 0405- 08 | Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z | wyp. | 5.00 |  |  |
| 18  d.2 | KSNR 5 0501- 02 | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych świetlówkowych | kpi. | 3.00 |  |  |
| 3 | INSTALACJE WOD.-KAN. Kod CPV 45330000-9 | | | | | |
| 19  d.3 | KNNR 4 0112- 01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze­wnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia­nach w budynkach niemieszkalnych | m | 6.20 |  |  |
| 20  d.3 | KNNR 4 0132- 02 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 21  d.3 | KNNR 4 0137- 02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 22  d.3 | KNNR 4 0116- 01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two­rzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. ze­wnętrznej 20 mm | szt. | 3.00 |  |  |
| 23  d.3 | KNNR 4 0203- 04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w goto­wych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 6.20 |  |  |
| 24  d.3 | KNNR 4 0208- 01 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wcisko­wych | m | 6.20 |  |  |
| 25  d.3 | KNNR 4 0208- 03 | Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścia­nach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 3.20 |  |  |
| 26  d.3 | KNNR 4 0211- 01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2.00 |  |  |
| 27  d.3 | KNNR 4 0211- 03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1.00 |  |  |
| 28  d.3 | KNNR 4 0213- 05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 1.00 |  |  |
| 29  d.3 | KNNR 4 0216- 01 | Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 30  d.3 | KNNR 4 0222- 02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połą­czeniach wciskowych | szt. | 1.00 |  |  |
| 31  d.3 | KNNR 4 0218- 02 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| 32  d.3 | KNNR 4 0230- 02 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko­wym | kpi. | 2.00 |  |  |
| 33  d.3 | KNR2-15  0121-02 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 | kpi. | 1.00 |  |  |
| 34  d.3 | Analiza własna | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC 160 mm (komplet prac z robotami ziemnymi, włączeniem w zbiornik na nieczystości, prace montażowe, akcesoria dodatkowe) | m | 10.00 |  |  |
| 35  d.3 | KNNR 4 0229- 05 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce | szt. | 2.00 |  |  |
| 36  d.3 | KNR-W 2-17 0152-01 analo­gia | Wywiewki wentylacyjne dachowe PCV zamontowane ponad dachem o śr. 110 mm | szt. | 2.00 |  |  |
| Wartość netto | | | | | |  |
| Podatek VAT | | | | | |  |
| Wartość brutto | | | | | |  |